Облучатель-рециркулятор бактерицидный «СИБЭСТ» по ТУ 32.50.50-004-23550507-2017 в исполнении «СИБЭСТ-100»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Внешний вид |
| 1. | Облучатель – рециркулятор бактерицидный | Наличие | C:\Users\Aelena\Documents\Downloads\Сибэст 150 настенный.tif |
| 2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 4. | Назначение: Обеззараживание воздуха помещений I-V категорий лечебно-профилактических  учреждений, детских, учебных, жилых и других помещений в присутствии людей. | Наличие |
| 5. | **Источник излучения:** |  |
| 5.1 | Количество бактерицидных ламп, шт. | Не менее 2 |
| 5.2 | Стекло лампы отфильтровывает озонообразующую спектральную линию | Наличие |
| 5.3 | Электрическая мощность лампы, Вт. | Не менее 30 |
| 5.4 | Общий бактерицидный поток ламп, Вт. | Не более 22,0 |
| 5.5 | Средняя продолжительность горения лампы, час | Не менее 9000 |
| 5.6 | Производительность облучателя при бактерицидной эффективности 99,9%  м3/час | Не менее 100 |
| **6.** | **Система контроля работы ламп:** |  |
| 6.1 | Индикатор штатной работы ламп | Светодиод |
| 7. | Зачерненные жалюзийные решетки «V» образного профиля, полностью исключающие попадание УФ излучения в помещение | Наличие |
| 7.1. | Лицевая панель корпуса рециркулятора должна быть без видимых отверстий и смотровых окон для визуального контроля за работоспособностью ламп | Наличие |
| 8. | Материал корпуса | Металл с полимерным покрытием |
| 8.1 | Обработка корпуса любыми разрешенными на территории РФ дез. средствами | Наличие |
| 9. | Варианты крепления на стене вертикально или горизонтально | Наличие |
| 10. | Уровень шума, дБ А | Не более 41 |
| 11. | Количество вентиляторов в составе рециркулятора, шт. | Не более 1 |
| 12. | Напряжение электропитания, В 220 ± 10% | 220 ± 10% |
| 12.1 | Потребляемая мощность, ВА | Не более 200 |
| 13. | Габаритные размеры, мм | Не более 190х140х1080 |
| 13.1 | Масса, кг | Не менее 9,0 |
| 14. | **Гарантийный срок, лет** | Не менее 3 |
|  | Комплектность | Шт. |
| 1 | Рециркулятор в собранном виде, шт. |  |
| 2 | Паспорт, экз. |  |
| 3 | Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой установки, шт. |  |